**Unidades de disco rígido e SSDs**

Se conectam a placa-mae usando conexão SATA

Os padrões SATA definem a maneira como os dados são transferidos

* SATA1 1,5 GB/s
* SATA2 3,0 GB/s
* SATA3 6,0 GB/s

Fatores de forma do sdico rígido

Armazenamento de mídia magnética

* Unidade de disco rígido (HDD)
  + As velocidades comuns do eixo do disco rígido incluem 5400, 7200, 10000, 15000 RPM
  + 1,8 2,5 3,5 インチ
    - 3.5　主に個人のPCに使用
    - 2.5　モバイル端末に
    - 1.8　ポータルメディアプレイヤー（小型のCDプレイヤーとか）
* Unidade de fita
  + かつてはPC等のバックアップに有用だったがHDDの安価によりその役割も失いつつあり、企業ネットワークでしか使われていない

Armazenamento de semicondutores 半導体ストレージ